**Turvahenkilön asu ja ydinlaitoksen liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen merkitseminen**

L101 Ydinvoimalaitoksen liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen merkitsemiseen on käytettävä kuvan 1 mukaista kylttiä.

**Ydinvoimalaitosalue**

**Kärnkraftverkområde**

**Nuclear Power Plant Site Area**

**Pääsy ilman lupaa kielletty rangaistuksen uhalla**

**Tillträde förbjudet vid laga påföljd**

**Restricted Access, violators will be prosecuted**

**Poliisilaki (872/2011) 9 luku 8 §, Sisäministeriön asetus (x/x)**

**Polislag 8 § (872/2011)** **kap 9, 8 §, Inrikesministeriet förordning (x/x)**

**Police Act (872/2011)** **Chapter 9, Section 8, Ministry of the Interior Decree (x/x)**

Kuva 1. Ydinvoimalaitoksen liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen kyltti

L102. Ydinlaitoksen liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen merkitsemiseen on käytettävä kuvan 2 mukaista kylttiä.

**Ydinlaitosalue**

**Kärnverkområde**

**Nuclear Facility Area**

**Pääsy ilman lupaa kielletty rangaistuksen uhalla**

**Tillträde förbjudet vid laga påföljd**

**Restricted Access, violators will be prosecuted**

**Poliisilaki (872/2011) 9** **luku 8 §, Sisäministeriön asetus (x/x)**

**Polislag (872/2011)** **kap 9, 8 §, Inrikesministeriet förordning (x/x)**

**Police Act (872/2011)** **Chapter 9, Section 8, Ministry of the Interior Decree (x/x)**

Kuva 2. Ydinlaitoksen liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen kyltti

L103. Turvahenkilön työasun rintamuksen vasemmalle puolelle on tehtävä kuvan 3 mukainen merkintä taulukossa 1. esitettyihin vaatekappaleisiin. Teksti on toteutettava vähintään 6 mm korkuisin kirjaimin.

TURVAHENKILÖ

SÄKERHETSPERSON

NUCLEAR SECURITY

Kuva 3. Turvahenkilön työasun rintamuksen merkintä

L104. Turvahenkilön työasun selkämykseen on tehtävä kuvan 4 mukainen merkintä taulukossa 1. esitettyihin vaatekappaleisiin. Teksti on toteutettava vähintään 40 mm korkuisin kirjaimin.

NUCLEAR SECURITY

Kuva 4. Turvahenkilön työasun selkämyksen merkintä

L105. Turvahenkilön työasuun kuuluvaan päähineeseen etupuolelle on tehtävä kuvan 5 mukainen merkintä taulukossa 1. esitettyihin vaatekappaleisiin. Teksti on toteutettava vähintään 6 mm korkuisin kirjaimin.

NUCLEAR SECURITY

Kuva 5. Turvahenkilön työasuun kuuluvan päähineen merkintä

L106. Taulukossa 1. on esitetty turvahenkilön työasuun kuuluviin vaatekappaleisiin tehtävät merkinnät.

**Taulukko 1**. Turvahenkilön työasu ja siihen kuuluviin vaatekappaleisiin tehtävät merkinnät:

|  |  |
| --- | --- |
| TYÖASU / VAATE | TURVAHENKILÖ-MERKINNÄT |
| Haalari | Rintamus | Selkämys |
| Takki | Rintamus | Selkämys |
| Suoja-asu | Rintamus | Selkämys |
| Paita | Rintamus |   |
| Päähine (ml. kypärä) | Etuosa |   |